2018

点火・LCD回路変更点メモ

回転速度の出力信号が18f2550のA1ピンからだったのをC４ピンからに変更、さらにC4からB3に変更（RC4,5ピンは入力にしか使えないため）

点火信号の出力がA2ピンからだったのをC2ピンからに変更